<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-51" y1="-17" x2="-40" y2="-17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-40" y1="-17" x2="-33" y2="-24" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-33" y1="-24" x2="-33" y2="-27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-33" y1="-27" x2="3" y2="-27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="-27" x2="3" y2="27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="27" x2="-42" y2="27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-42" y1="27" x2="-42" y2="24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-42" y1="24" x2="-49" y2="17" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-49" y1="17" x2="-51" y2="17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-51" y1="17" x2="-51" y2="-17" width="0" layer="20"/>
<hole x="-47.5" y="14" drill="3.2"/>
<hole x="-47.5" y="-14" drill="3.2"/>
<text>(c) 2016
Sylvain Munaut</text>
</plain>
<libraries>
<library name="we_passive">
<packages>
<package name="SFM_SAW_3X3">
<description>&lt;b&gt;RFM Saw filter 3mm x 3mm package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0402">
<description>Package &lt;b&gt;0402&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0603">
<description>Package &lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0603_A">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;/b&gt; Aligned for 12.5 mil grid</description>
</package>
<package name="X3DFN2">
<description>&lt;b&gt;X3DFN2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
0.62x0.32, 0.355P, (0201)</description>
</package>
<package name="0805">
<description>Package &lt;b&gt;0805&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="we_conn">
<packages>
<package name="HRS_UFL">
<description>&lt;b&gt;Hirose U.FL SMT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="we_chips">
<packages>
<package name="TQ_DFN8_2X2_PAD">
<description>&lt;b&gt;TriQuint DNF8 2x2 mm with PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SW_LGA6">
<description>&lt;b&gt;SkyWorks LGA6 package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DPAK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TQFP32">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FLT1" library="we_passive" package="SFM_SAW_3X3" value="GEN_SAW-SFM">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="we_conn" package="HRS_UFL" value="IN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="we_conn" package="HRS_UFL" value="OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="we_chips" package="TQ_DFN8_2X2_PAD" value="TQP3M9037">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="we_chips" package="TQ_DFN8_2X2_PAD" value="TQP3M9037">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="we_chips" package="SW_LGA6" value="AS211-334">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="we_chips" package="SW_LGA6" value="AS211-334">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="we_passive" package="0603" value="5n6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="we_passive" package="0603" value="5n6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="we_passive" package="0603" value="5n6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="we_passive" package="0603_A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="we_passive" package="0603_A" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="we_passive" package="0603" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="we_passive" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="we_passive" package="0603" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="we_passive" package="0603" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="we_passive" package="X3DFN2" value="XX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="we_passive" package="0603" value="5n6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="we_passive" package="0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="we_passive" package="0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="we_passive" package="0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="we_passive" package="X3DFN2" value="XX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="we_passive" package="X3DFN2" value="XX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="we_chips" package="DPAK" value="NCP1117DT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="we_passive" package="0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="we_passive" package="0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="we_passive" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="we_passive" package="0603" value="22n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="we_passive" package="SOT23" value="BC847C">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="we_passive" package="SOT23" value="BC847C">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q3" library="we_passive" package="SOT23" value="BC847C">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="we_passive" package="0603_A" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="we_passive" package="0603_A" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="we_passive" package="0603_A" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="we_passive" package="0603_A" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="we_passive" package="0603_A" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="we_passive" package="0603_A" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="we_chips" package="TQFP32" value="ATMEGA88A-AUR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="we_passive" package="0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="we_passive" package="0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="AVR_ISP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X2" pad="GND@2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="FLT1" pad="1"/>
<contactref element="FLT1" pad="6"/>
<contactref element="FLT1" pad="4"/>
<contactref element="FLT1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="GND@1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="PAD"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="PAD"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="21"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RF_IN_PATCH">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_FLT_IN">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="L5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTL2">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="27"/>
</signal>
<signal name="CTL1">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="FLT1" pad="5"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="FLT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RF_OUT">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTL_AMP">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="25"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="PAD"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="L6" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RF_OUT+DC_IN">
<contactref element="X2" pad="SIG"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DC_IN">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CTRL_IN">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DELTE">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="SIG"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VSENSE">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PSENSE">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U6" pad="18"/>
<contactref element="L6" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U6" pad="20"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ISP_MOSI">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="ISP_MISO">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="16"/>
</signal>
<signal name="ISP_SCK">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="!ISP_RESET">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="29"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
