<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="QSOP24">
<description>&lt;b&gt;QSOP 24&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7313.pdf</description>
</package>
<package name="XTAL_3MM2_2MM5">
</package>
<package name="LQFP48-7X7">
<description>&lt;b&gt;48-pin low profile quad flat package (7 x 7)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14771/stm8s105c4.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="LQFP-ST-64-2">
<description>&lt;b&gt;64-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP] (ST-64-2)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-026-BCD&lt;br&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/288945048AD7C7019_20_1_2_4_5_6_7_0.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="SI5351C">
<pin name="XA"/>
<pin name="XB"/>
<pin name="CLKIN"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="#INTR"/>
<pin name="#OEB"/>
<pin name="CLK0"/>
<pin name="CLK1"/>
<pin name="CLK2"/>
<pin name="CLK3"/>
<pin name="CLK4"/>
<pin name="CLK5"/>
<pin name="CLK6"/>
<pin name="CLK7"/>
</symbol>
<symbol name="SI5351C_SUPPLY">
<pin name="VDD"/>
<pin name="GND_5"/>
<pin name="GND_8"/>
<pin name="GND_17"/>
<pin name="GND_19"/>
<pin name="VDDOA"/>
<pin name="VDDOB"/>
<pin name="VDDOC"/>
<pin name="VDDOD"/>
</symbol>
<symbol name="XTAL_EUROQUARTZ_MT">
<pin name="XTAL1"/>
<pin name="XTAL2"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="GND2"/>
</symbol>
<symbol name="LPC1114FBD48">
<pin name="VDD_44"/>
<pin name="VDD_8"/>
<pin name="VSS_5"/>
<pin name="VSS_41"/>
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="XTALOUT"/>
<pin name="PIO0_0/#RESET"/>
<pin name="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0"/>
<pin name="PIO0_3"/>
<pin name="PIO0_4/SCL"/>
<pin name="PIO0_5/SDA"/>
<pin name="PIO0_6/SCK0"/>
<pin name="PIO0_7/CTS"/>
<pin name="PIO0_8/MISO/CT16B0_MAT0"/>
<pin name="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1"/>
<pin name="PIO0_10/SWCLK/SCK0/CT16B0_MAT2"/>
<pin name="PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3"/>
<pin name="PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0"/>
<pin name="PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0"/>
<pin name="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2"/>
<pin name="PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1"/>
<pin name="PIO1_3/SWDIO/AD4/CT32B1_MAT2"/>
<pin name="PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP"/>
<pin name="PIO1_5/RTS/CT32B0_CAP0"/>
<pin name="PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0"/>
<pin name="PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1"/>
<pin name="PIO1_8/CT16B1_CAP0"/>
<pin name="PIO1_9/CT16B1_MAT0"/>
<pin name="PIO1_10/AD6/CT16B1_MAT1"/>
<pin name="PIO1_11/AD7"/>
<pin name="PIO2_0/DTR/SSEL1"/>
<pin name="PIO2_1/DSR/SCK1"/>
<pin name="PIO2_2/DCD/MISO1"/>
<pin name="OIO2_3/RI/MOSI1"/>
<pin name="PIO2_4"/>
<pin name="PIO2_5"/>
<pin name="PIO2_6"/>
<pin name="PIO2_7"/>
<pin name="PIO2_8"/>
<pin name="PIO2_9"/>
<pin name="PIO2_10"/>
<pin name="PIO2_!1/SCK0"/>
<pin name="PIO3_0/DTR"/>
<pin name="PIO3_1/DSR"/>
<pin name="PIO3_2/DCD"/>
<pin name="PIO3_3/RI"/>
<pin name="PIO3_4"/>
<pin name="PIO3_5"/>
</symbol>
<symbol name="LPC11U24">
<pin name="#RESET/PIO0_0"/>
<pin name="P0_1/CLKOUT/C32B0_M2/USB_FTOG"/>
<pin name="P0_2/SSEL0/C16B0_C0"/>
<pin name="P0_3/USB_VBUS"/>
<pin name="P0_4/SCL"/>
<pin name="P0_5/SDA"/>
<pin name="P0_6/#USB_CONN/SCK0"/>
<pin name="P0_7/#CTS"/>
<pin name="P0_8/MISO0/C16B0_M0"/>
<pin name="P0_9/MOSI0/C16B0_M1"/>
<pin name="SWCLK/P0_10/SCK0/C16B0_M2/TCK"/>
<pin name="TDI/P0_11/AD0/C32B0_M3"/>
<pin name="TMS/P0_12/AD1/C32B1_C0"/>
<pin name="TDO/P0_13/AD2/C32B1_M0"/>
<pin name="TRST/P0_14/AD3/C32B1_M1"/>
<pin name="SWDIO/P0_15/AD4/C32B1_M2"/>
<pin name="P0_16/AD5/C32B1_M3/WAKEUP"/>
<pin name="P0_17/#RTS/C32B0_C0/SCLK"/>
<pin name="P0_18/RXD/C32B0_M0"/>
<pin name="P0_19/TXD/C32B0_M1"/>
<pin name="P0_20/C16B1_C0"/>
<pin name="P0_21/C16B1_M0/MOSI"/>
<pin name="P0_22/AD6/C16B1_M1/MISO1"/>
<pin name="P0_23/AD7"/>
<pin name="P1_0/C32B1_M0"/>
<pin name="P1_1/C32B1_M1"/>
<pin name="P1_2/C32B1_M2"/>
<pin name="P1_3/C32B1_M3"/>
<pin name="P1_4/C32B1_C0"/>
<pin name="P1_5/C32B1_C1"/>
<pin name="P1_6"/>
<pin name="P1_7"/>
<pin name="P1_8"/>
<pin name="P1_9"/>
<pin name="P1_10"/>
<pin name="P1_11"/>
<pin name="P1_12"/>
<pin name="P1_13/#DTR/C16B0_M0/TXD"/>
<pin name="P1_14/#DSR/C16B0_M1/RXD"/>
<pin name="P1_15/#DCD/C16B0_M2/SCK1"/>
<pin name="P1_16/#RI/C16B0_C0"/>
<pin name="P1_17/C16B0_C1/RXD"/>
<pin name="P1_18/C16B1_C1/TXD"/>
<pin name="P1_19/#DTR/SSEL1"/>
<pin name="P1_20/#DSR/SCK1"/>
<pin name="P1_21/#DCD/MISO1"/>
<pin name="P1_22/#RI/MOSI1"/>
<pin name="P1_23/C16B1_M1/SSEL1"/>
<pin name="P1_24/C32B0_M0"/>
<pin name="P1_25/C32B0_M1"/>
<pin name="P1_26/C32B0_M2/RXD"/>
<pin name="P1_27/C32B0_M3/TXD"/>
<pin name="P1_28/C32B0_C0/SCLK"/>
<pin name="P1_29/SCK0/C32B0_C1"/>
<pin name="USB_DM"/>
<pin name="USB_DP"/>
<pin name="XTALIN"/>
<pin name="XTALOUT"/>
<pin name="VDD_10" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_33" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_48" direction="pwr"/>
<pin name="VDD_58" direction="pwr"/>
<pin name="GND_7" direction="pwr"/>
<pin name="GND_54" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="SI5351C">
<description>I2C-PROGRAMMABLE ANY-FREQUENCY CMOS CLOCK GENERATOR + VCXO</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="SI5351C"/>
<gate name="G$2" symbol="SI5351C_SUPPLY"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QSOP24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="#INTR" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="#OEB" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK0" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK1" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK2" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK4" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK5" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK6" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK7" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKIN" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="XA" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="XB" pad="7"/>
<connect gate="G$2" pin="GND_17" pad="17"/>
<connect gate="G$2" pin="GND_19" pad="19"/>
<connect gate="G$2" pin="GND_5" pad="5"/>
<connect gate="G$2" pin="GND_8" pad="8"/>
<connect gate="G$2" pin="VDD" pad="4"/>
<connect gate="G$2" pin="VDDOA" pad="18"/>
<connect gate="G$2" pin="VDDOB" pad="16"/>
<connect gate="G$2" pin="VDDOC" pad="2"/>
<connect gate="G$2" pin="VDDOD" pad="22"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EUROQUARTZ_MT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="XTAL_EUROQUARTZ_MT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="XTAL_3MM2_2MM5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL1" pad="XTAL_1"/>
<connect gate="G$1" pin="XTAL2" pad="XTAL_2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LPC1114FBD48">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LPC1114FBD48"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP48-7X7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="OIO2_3/RI/MOSI1" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_0/#RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_10/SWCLK/SCK0/CT16B0_MAT2" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_2/SSEL0/CT16B0_CAP0" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_4/SCL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_5/SDA" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_6/SCK0" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_7/CTS" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_8/MISO/CT16B0_MAT0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_10/AD6/CT16B1_MAT1" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_11/AD7" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_3/SWDIO/AD4/CT32B1_MAT2" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3/WAKEUP" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_5/RTS/CT32B0_CAP0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_8/CT16B1_CAP0" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO1_9/CT16B1_MAT0" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_!1/SCK0" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_0/DTR/SSEL1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_1/DSR/SCK1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_10" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_2/DCD/MISO1" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_5" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_6" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_8" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO2_9" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3_0/DTR" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3_1/DSR" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3_2/DCD" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3_3/RI" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3_4" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PIO3_5" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_44" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_41" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS_5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LPC11U24">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LPC11U24"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LQFP-ST-64-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="#RESET/PIO0_0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_54" pad="54"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_1/CLKOUT/C32B0_M2/USB_FTOG" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_16/AD5/C32B1_M3/WAKEUP" pad="53"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_17/#RTS/C32B0_C0/SCLK" pad="60"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_18/RXD/C32B0_M0" pad="61"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_19/TXD/C32B0_M1" pad="62"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_2/SSEL0/C16B0_C0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_20/C16B1_C0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_21/C16B1_M0/MOSI" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_22/AD6/C16B1_M1/MISO1" pad="40"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_23/AD7" pad="56"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_3/USB_VBUS" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_4/SCL" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_5/SDA" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_6/#USB_CONN/SCK0" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_7/#CTS" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_8/MISO0/C16B0_M0" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="P0_9/MOSI0/C16B0_M1" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_0/C32B1_M0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_1/C32B1_M1" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_10" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_11" pad="43"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_12" pad="59"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_13/#DTR/C16B0_M0/TXD" pad="47"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_14/#DSR/C16B0_M1/RXD" pad="49"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_15/#DCD/C16B0_M2/SCK1" pad="57"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_16/#RI/C16B0_C0" pad="63"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_17/C16B0_C1/RXD" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_18/C16B1_C1/TXD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_19/#DTR/SSEL1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_2/C32B1_M2" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_20/#DSR/SCK1" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_21/#DCD/MISO1" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_22/#RI/MOSI1" pad="51"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_23/C16B1_M1/SSEL1" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_24/C32B0_M0" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_25/C32B0_M1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_26/C32B0_M2/RXD" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_27/C32B0_M3/TXD" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_28/C32B0_C0/SCLK" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_29/SCK0/C32B0_C1" pad="41"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_3/C32B1_M3" pad="50"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_4/C32B1_C0" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_5/C32B1_C1" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_6" pad="64"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_8" pad="39"/>
<connect gate="G$1" pin="P1_9" pad="55"/>
<connect gate="G$1" pin="SWCLK/P0_10/SCK0/C16B0_M2/TCK" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="SWDIO/P0_15/AD4/C32B1_M2" pad="52"/>
<connect gate="G$1" pin="TDI/P0_11/AD0/C32B0_M3" pad="42"/>
<connect gate="G$1" pin="TDO/P0_13/AD2/C32B1_M0" pad="45"/>
<connect gate="G$1" pin="TMS/P0_12/AD1/C32B1_C0" pad="44"/>
<connect gate="G$1" pin="TRST/P0_14/AD3/C32B1_M1" pad="46"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DM" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="USB_DP" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_48" pad="48"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_58" pad="58"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALIN" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="XTALOUT" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
